|  |  |
| --- | --- |
|  | **Разрушенная лестница 0787**Размеры не менее: длина – 5200 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1800 мм.Конструкция представляет собой имитацию разрушенной лестницы, не менее четырех уровней и предназначена для детей школьного возраста и старше, и служит для тренировки вестибулярного аппарата, лазания, ловкости, гибкости, координации движения.Столбы изготовлены из профильной трубы сечением не менее 80\*80 мм, на который крепиться брус, сечением не менее 100\*100 мм.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |