|  |  |
| --- | --- |
|  | **Скамья «НЛО» 0671**  Размеры не менее: высота – 890 мм, длина - 1210 мм, ширина - 560 мм.  Скамейка двухсторонняя. Спинка представляет собой профиль в виде «НЛО», изготовленная из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Должна иметь декоративные элементы, изготовленные из водостойкой фанеры, толщиной не менее 9 мм.  Основание должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм. Сиденья, не менее двух, должны иметь размеры не менее: ширина – 270 мм, длина 1100 мм, изготовленные из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.  Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |