|  |  |
| --- | --- |
|  | **Теннисный стол 0754**  Размеры не менее: длина – 2460 мм, ширина – 1220 мм, высота – 910 мм.  Столешница размером должна быть изготовлена из ламинированной нескользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм. Вертикальные стойки стола изготовлены из металлической профильной трубы сечением не менее 40\*40 мм.  Вспомогательные элементы должны быть изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм.  Теннисный стол должен иметь в центре имитацию сетки, изготовленную из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.  Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Крепеж оцинкован. |